Додаток 4
до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

третя частина

Капітальний ремонт адмінбудівлі ІТТ №1 ГУНП в Дніпропетровській області за адресою:
 м. Дніпро, вул Василя Сліпака 21а. Коригування 3 черга. 

	

	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні
роботи 3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т (металева решітка 1480х6900мм)	  т	0,46022	 	
2	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т (металева решітка 1800х1830мм - 11шт)	  т	1,6347	 	
3	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т (металева решітка 1700х1800мм - 2шт)	  т	0,27613	 	
4	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)	  т	1,91083	 	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	9,08967	 	
6	Перевезення сміття до 30 км	  т	9,08967	 	
 	Роздiл 2. Монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
7	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т
(металева решітка 1480х6900мм)	  т	0,46022	 	
8	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	  м2	52	 	
9	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	52	 	
10	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	52	 	
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2 (під підвіконня)	  м2	52	 	
12	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
100	  м3	1,0608	 	
13	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	128	 	
14	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	  м2	153,2	 	
15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	153,2	 	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	153,2	 	
17	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	403	 	
 	Роздiл 3. Гратчаста перегородка ГП1 /1шт/	 	 	 	
 	 	 	 	 	
18	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,41283	 	
19	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	  т	0,41283	 	
20	Установлення замків дверних накладних	  шт	1		

1	2	3	4	5	
21	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	  м2	7,32	 	
22	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	7,32	 	
23	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	7,32	 	
 	Роздiл 4. Грати ГР1 /11шт/	 	 	 	
 	 	 	 	 	
24	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	1,03719	 	
25	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	1,03719	 	
26	Установлення замків дверних урізних	  шт	11	 	
27	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	32,44	 	
28	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	32,44	 	
 	Роздiл 5. Грати ГР2 /2шт/	 	 	 	
 	 	 	 	 	
29	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,17938	 	
30	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,17938	 	
31	Установлення замків дверних урізних	  шт	2	 	
32	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	5,9	 	
33	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	5,9	 	

	МАТЕРІАЛИ			 	
1	Анкер HLC М16х250 (Hilti)	шт	78	 	
2	Анкер HSА М20х170 (Hilti)	шт	16	 	
3	Бензин розчинник	т	0,003856	 	
4	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02750858	 	
5	Гарячекатана арматурна сталь
перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр
12 мм	т	0,18564	 	
6	Гарячекатана арматурна сталь
перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр
20мм	т	0,11042	 	
7	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	44,21676	 	
8	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00966834	 	
9	Дисперсійна грунтовка Ceresit R 777	кг	5,37732	 	
10	Дошки підвіконні пластикові (ПВХ) 400мм	м	130,56	 	
11	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00228		
12	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0350321		
13	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,02041094		
14	Замок врізний	шт	13		
15	Замок коробчастий	шт	1		
16	Кисень технічний газоподібний	м3	6,51699		
17	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм	шт	0,48882		
18	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0016114		
19	Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані	м	423,15		
20	Папір шліфувальний	м2	2,2784		
21	Петля 16х140	шт	78		
22	Петля 20х180	шт	2		
23	Піна монтажна	л	17,77		
24	Пісок природний, збагачений	м3	1,28357		
25	Пропан-бутан технічний	м3	0,63563		

1	2	3	4	5	
26	Сталь кутова 50х50х5	т	0,70151	 	
27	Сталь кутова 75х75х6	т	0,15448	 	
28	Сталь листова 12мм	т	0,16075	 	
29	Сталь листова 5 мм	т	0,02415	 	
30	Сталь листова 6 мм	т	0,34312	 	
31	Суміші сухі штукатурні гіпсові МР-75	кг	4672,6	 	
32	Уайт-спірит	т	0,001504	 	
33	Фарба водоемульсійна латексна	кг	96,52	 	
34	Шлакопортландцемент
загальнобудівельного та спеціального
призначення, марка 400	т	0,322483	 	
35	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	275,76	 	
				 	
*Примітка: Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».