Додаток 4
до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

четверта частина

Капітальний ремонт адмінбудівлі ІТТ №1 ГУНП в Дніпропетровській області за адресою : м. Дніпро, вул Василя Сліпака 21а. Коригування 4 черга. 

	

	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Покрівля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів	  м2	1247,55	 	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	  м2	1247,55	 	
3	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих
покрівлях	  шт	7	 	
4	Навантаження сміття вручну	  т	31,44	 	
5	Перевезення сміття до 30 км

	  т	31,44	 	
 	Роздiл 2. Горище	 	 	 	
 	 	 	 	 	
6	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	921,17	 	
7	Установлення елементів каркасу із брусів	  м3	16,75	 	
8	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з
волокнистих і зернистих матеріалів насухо	  м3	276,35	 	
9	Улаштування покриття із деревностружкових плит
площею покриття понад 10 м2

	  м2	921,17	 	
 	Роздiл 3. Покрівля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
10	Укладання по фермах прогонів із брусів
(контррешетування)	  м3	12,08	 	
11	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	1247,55	 	
12	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	  м2	1247,55	 	
13	Улаштування слухових вікон	  шт	7	 	
14	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	35,7	 	
15	Улаштування покриття слухових вікон з металочерепиці	  м2	35,7	 	
16	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику	  м2	6,93	 	
17	Виготовлення гратчастих конструкцій [каркас карнизу]	  т	1,3636	 	
18	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	60,76	 	
19	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	60,76	 	
20	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(каркас карнизу)	  т	1,3636		
21	Підшивання карнизу оцинкованою сталлю по дереву	  м2	99		
22	Огородження покрівель перилами

	  м	189		
 	Роздiл 4. Водосточна система	 	 		
 	 	 	 		
23	Улаштування жолобів підвісних	  м	198		
24	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	196		

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 5. Вогнезахистна обробка	 	 	 	
 	 	 	 	 	
25	Нанесення вручну в один шар покриття з
вогнезахисного матеріалу Bayris Stop Fire на
горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних
конструкцій	  м2	3463,71	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-02 на Молніезахист	 	 	 	
 	 	 	 	 	
26	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм	  м	338	 	
27	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	  м	90,5	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-03 на Вентшахти	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
28	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.	  т	0,0163	 	
29	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування	  кг	16,3	 	
30	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	0,55	 	
31	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	0,55	 	
32	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.	  т	0,12608	 	
33	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування	  кг	126,08	 	
34	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	5,1	 	
35	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	5,1	 	
36	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	3	 	
37	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (товщ.
510мм)	  шт	3	 	
38	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати
(до диаметру 260мм)	  шт	3	 	
39	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	  шт	21	 	
40	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати
(до диаметру 160мм)	  шт	21	 	
41	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним
молотком	  м3	9,903	 	
42	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.] (Б1, П1)	  т	0,26491	 	
43	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Б1,
П1)	  т	0,26491	 	
44	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	7,68	 	
45	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	7,68	 	
46	Облицювання каркаса профільованим листом	  м2	13,9	 	
47	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. (Стакану МН1 - 2шт)	  т	0,09804		
48	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,09804		
49	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	1,5		
50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	1,5		
51	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.] (Б5, П5)	  т	0,94242		
52	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Б5,
П5)	  т	0,94242		
53	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	26,8		
54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	26,8		
55	Облицювання каркаса профільованим листом	  м2	65,1		
56	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. (Стакану МН2 - 6шт)	  т	0,25914		
57	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,25914		
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	4,18		
59	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	4,18		
60	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.] (Б1, П2)	  т	0,26444		
61	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Б5,
П5)	  т	0,26444		
62	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	7,66		
63	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	7,66		
64	Облицювання каркаса профільованим листом	  м2	20		
65	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. (Стакану МН1 - 1шт)	  т	0,04319		
66	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,04319		
67	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	1,6		
68	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	1,6		
69	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.] (Б11, П5)	  т	0,15694		
70	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Б11,
П5)	  т	0,15694		
71	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	4,55		
72	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	4,55		
73	Облицювання каркаса профільованим листом	  м2	16,1		
74	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. (Стакану МН2 - 1 шт)	  т	0,04319		
75	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,04319		
76	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,7		
77	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	0,7		
78	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.] (Б13, П6)	  т	0,24432		
79	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Б13,
П6)	  т	0,24432		
80	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	7,08		
81	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	7,08		
82	Облицювання каркаса профільованим листом	  м2	11,2	 	
83	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. (Стакану МН3 - 2 шт)	  т	0,0648	 	
84	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,0648	 	

					

1	2	3	4	5	
85	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	1,06	 	
86	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	1,06	 	
87	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.] (Б5, П5)	  т	0,20724	 	
88	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Б5,
П5 )	  т	0,20724	 	
89	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	6,01	 	
90	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	6,01	 	
91	Облицювання каркаса профільованим листом	  м2	17,6	 	
92	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. (Стакану МН4 - 1 шт)	  т	0,04319	 	
93	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,04319		
94	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,7		
95	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	0,7		
96	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.] (Б17, П6)	  т	0,06221		
97	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Б17,
П6)	  т	0,06221		
98	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	1,7		
99	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	1,7		
100	Облицювання каркаса профільованим листом	  м2	5,2		
101	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. (Стакану МН5 - 1 шт)	  т	0,0303		
102	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,0303		
103	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,48		
104	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	0,48		
105	Улаштування неармованих глухих цегляних
перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях
площею більше 5 м2	  м2	55,42		
106	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
50	  м3	1,26		
107	Зачеканка балок та гофри з торців покриття розчином	  м3	0,09		
108	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
50	  м3	0,0918		
109	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із
полівінілхлоридних мембран по рулонній основі:
очищення, знепилювання та просушування основи	  м2	160		
110	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі
зварюванням стику	  м2	170		
111	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з
утепленням мінеральною ватою у два шари	  м2	170		
112	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів	  м2	2,3		
113	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.	  т	0,1566		
114	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,1566		
115	Улаштування з листової сталі примикань до димових і
вентиляційних труб	  м	27		

					

1	2	3	4	5	
				 	
 	Роздiл 2. Вентканал ВК1 -3шт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
116	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.	  т	0,31398	 	
117	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,31398	 	
118	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	11,82	 	
119	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	11,82	 	
120	Облицювання каркаса профільованим листом	  м2	13,5	 	
121	Улаштування з листової сталі примикань до димових і
вентиляційних труб	  м	43,5	 	
122	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром
2600 мм	  зонт	1	 	
 	Роздiл 3. Вентканал ВК2 -1шт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
123	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.	  т	0,06208	 	
124	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,06208	 	
125	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	3,02	 	
126	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	3,02	 	
127	Облицювання каркаса профільованим листом	  м2	2,5	 	
128	Улаштування з листової сталі примикань до димових і
вентиляційних труб	  м	14,5	 	
129	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром
2600 мм	  зонт	1	 	
 	Роздiл 4. Горище	 	 	 	
 	 	 	 	 	
130	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	  м2	3,14	 	
131	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	  м2	7,85	 	
132	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
6 мм	  м2	9,89	 	
133	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
6 мм	  м2	20,41	 	
134	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм	  м2	8,79	 	
135	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	  зонт	1	 	
136	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	  зонт	2	 	
137	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	  зонт	2	 	
138	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	  зонт	1	 	
139	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 450 мм	  зонт	2		
140	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	  зонт	1		
141	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних
шахт діаметром патрубка до 250 мм	  вузлів	3		
142	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних
шахт діаметром патрубка до 355 мм	  вузлів	2		
143	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних
шахт діаметром патрубка до 560 мм	  вузлів	4		
144	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	  м2	60		

1	2	3	4	5	
	МАТЕРІАЛИ			 	
1	Анкер розпірний HLC12х100/65 (Hilti)	шт	72	 	
2	Болт М12х50 кл.міцності 5.8	шт	68	 	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0163456	 	
4	Брус дерев'янний 100х50мм	м3	17,755	 	
5	Брус дерев'янний 40х20мм	м3	1,6116	 	
6	Брус дерев'янний 50х150мм	м3	2,646	 	
7	Вата мінеральна 150мм	м3	281,877	 	
8	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,31022	 	
9	Вікно трикутне з ПВХ профілю двостворчате
1510х1510х1510мм с заповненням: створка-
жалюзійна решітка з оцинков.сталі 2,0мм  з
полімерним покриттям та створка -
склопакет	шт	7	 	
10	Вітрова планка оцинкована з полімерним
покриттям 0,45мм, RAL 5002 130х150х20мм	м	68	 	
11	Вогнебіозахист для деревини Bayris Stop
Fire	л	1731,855	 	
12	Воронка ринви Bryza 130 мм	шт	14	 	
13	Вузол проходу ф200УП-01	шт	1	 	
14	Вузол проходу ф250УП-01	шт	2	 	
15	Вузол проходу ф315 УП-01	шт	2	 	
16	Вузол проходу ф400 УП-01	шт	1	 	
17	Вузол проходу ф450 УП-01	шт	2	 	
18	Вузол проходу ф560 УП-01	шт	1	 	
19	Гайка М12	шт	68	 	
20	Геотекстиль термофікований щільністю 200-
300 г/м2	м2	187	 	
21	Гребнева планка оцинкована з полімерним
покриттям 0,45мм, RAL 5002
20х150х18х40мм	м	68	 	
22	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0054684	 	
23	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00903483	 	
24	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,0006653	 	
25	Дошки обрiзнi 25х100мм	м3	27,146	 	
26	Дріт алюмінієвий д.8мм	м	338	 	
27	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00027	 	
28	Дюбель для кріплення плит утеплювача К 1-
150N з металевим сердечником	шт	350	 	
29	Дюбель швидкого монтажу 6х60	шт.	472	 	
30	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,5137	 	
31	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0017727	 	
32	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00189		
33	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0042341		
34	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0293174		
35	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0699442		
36	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00353975		
37	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0230888		
38	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0190735		
39	З'єднувач прут DR6-10 - смуга SPU-S HZn	шт	10		
40	Заклепки комбіновані для з'єднання
профільованого сталевого настилу	шт	472		
41	Затискач універсальний, прут DR8- прут DR8	шт	10		
42	Злив труби Alta Profil д.110 мм 	шт	14		
43	Зонт вентиляційний ф200 ЗКц-01	шт	1		
44	Зонт вентиляційний ф250 ЗКц-01	шт	2		
45	Зонт вентиляційний ф315 ЗКц	шт	2		
46	Зонт вентиляційний ф400 ЗКц-03	шт	1		
47	Зонт вентиляційний ф450 ЗКц-04	шт	2		
48
1	2	3	4	5	
48	Зонт вентиляційний ф560 ЗКц	шт	1		
50	Каболка	т	0,000009		
51	Капельник з полімерним покриттям 0,45мм,
RAL 5002 50х100х150мм	м	198		
52	Карнизна планка, RAL 5002 35х100х150мм	м	198		
53	Кисень технічний газоподібний	м3	15,41465		
54	Клей бустилат	т	0,2026574		
55	Коліно карнізне перехідне Galeco 45град. д.
110 мм 	шт	14		
56	Коліно труби Galeco 45град. д.110 мм 	шт	14		
57	Кріплення труби металеве Сяйво L=220 мм
D=110 мм	шт	196		
58	Кронштейн ринви карнизний Galeco 110мм	шт	396		
59	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм	шт	1,250413		
60	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0024172		
61	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	187		
62	Мати з мінеральної вати зодностороннім
покриттям з алюмінієвої фольги, t= 30мм
Rockwool Ламелла Мат Л	м2	60		
63	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-
2,0 мм	м2	183,6		
64	Металлочерепиця з полімерним покриттям
Speira RAL 5002, товщ.0,6мм	м2	1411,575		
65	Оліфа натуральна	кг	0,009		
66	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,85		
67	Паста антисептична	т	0,1178144		
68	Патрони Д або К довгі	100шт	3,5137		
69	Пісок природний, збагачений	м3	1,67623		
70	Пластиковий корпус для контрольного
фасадного з'єднання	шт	10		
71	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,9828		
72	Плита OSB-3 SWISS KRONO 10х1250х2500
мм	м2	939,5934		
73	Плівка гідроізоляційна ТехноНИКОЛЬ
Альфа ВЕНТ150	м2	1411,575		
74	Плівка покрівельна пароізоляційна Reflex 77	м2	1013,287		
75	Повітропроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В t=0,5 мм ф250 (згідно проекту) (7,
85м2)	м	10		
76	Повітропроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В t=0,5 мм ф315 (згідно проекту) (9,
89м2)	м	10		
77	Повітропроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В t=0,5 мм ф400 (згідно проекту) (6,
28м2)	м	5		
78	Повітропроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В t=0,5 мм ф450 (згідно проекту) (14,
13м2)	м	10		
79	Повітропроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В t=0,5 мм ф560 (згідно проекту)  (8,
79м2)	м	5		
80	Повітропроводи з оцинкованої сталі щільні
класу В t=0,5 мм ф200 (згідно проекту) (3,
14м2)	м	5		
81	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825
кг	т	0,01208		
82	Покрівельне огородження металеве типове
КО-30.6 L-3м	шт	63		
83	Покрівельний герметик 280мл	шт	4		
84	Пропан-бутан технічний	м3	1,53528		
85	Профнастил НС35-1000-0,7 .	м2	164,01		
86	Профнастил С10-1000-0,7	м2	17,6		
87	Ревізійний колодязь	шт	1		
88	Ринва ПВХ Galeco (Галеко) 130 мм 3м	м	198		
89	Саморіз по дереву 4,8x35 мм	шт.	16750		
90	Саморіз покрівельний 4,8х29	шт	1642		
91	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по
дереву	шт	5601		
92	Серветки бавовняні	10м2	0,0272		
93	Сіліконова гідроізолююча суміш	флакон	27,45		
94	Скоба будівельна К853	100шт	0,64275		
95	Смуга, розмір 40х4 мм	м	90,5		
96	Снігозатримувач трубчастий Premium
h=158мм, RAL 5002, 3м	шт	71		
97	Сталь для кріплення	кг	50		
98	Сталь кутова 50х50х5	т	0,12502		
99	Сталь кутова 63х63х5	т	0,3378		
100	Сталь кутова 75х75х5	т	0,166		
101	Сталь листова 6 мм	т	0,4454		
102	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	19,493		
103	Стрічка герметизувальна самоклейна
двохстороння для склеювання пароізоляції	1000м	0,3018		
104	Стрічка сталева пакувальна, м'яка,
нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0156		
105	Тримач прута DR6-10 з різьбою М8	шт	107		
106	Тримач прута DR6-8 на даху з підставкою	шт	153		
107	Тримач смуги 40 з різьбою М8	шт	10		
108	Труба водосточна ф110мм PROFiL  	м/п	196		
109	Труба профільна, розміром 40х20х3мм	м	204,336		
110	Труба профільна, розміром 60х40х3мм	м	190,92		
111	Труба сталева ф355х5мм	м	0,477		
112	Труба сталева ф377х5мм	м	0,954		
113	Труба сталева ф478х5мм	м	4,293		
114	Труба сталева ф530х5мм	м	0,954		
115	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм	м	9,0842		
116	Уайт-спірит	т	0,0031067		
117	Утеплювач МONTROCK MAX E Y=220кг/м3 -
100мм	м2	168,48		
118	Утримувач К188	100шт	1,2127		
119	Утримуючий хомут з планкою для кріплення
воронки Galeco 110мм	шт	14		
120	Ущильнююча лента з еластичного
пінополіуретану Juta У-1 Jutafol TPK 50 мм	м	122		
121	Фарба емалева МО-1	т	0,00857		
122	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015	т	0,000009		
123	Фасонна деталь з полімерним покриттям 0,
45 мм RAL 5002	м2	99		
124	Флюгарка 450х700	шт	2		
125	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,
0х120 мм	т	0,0098		
126	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50
мм	т	0,0368468		
127	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм	т	0,075121		
128	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,771		
129	Шайба М12	шт	136		
130	Швелер №14	т	2,0927		
131	Шлакопортландцемент
загальнобудівельного та спеціального
призначення, марка 300	т	0,313618		
132	гвинт 4,8х19мм з шайбою з гумою EPDM	шт	7852		
133	саморізи для металочерепиці 4,8х35мм	шт	1350		
					
*Примітка: Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».